EKSPLUATĀCIJA

Vadības panelis

Modelis: WBX-98400EU

**

1 stundas mazgāšana/žāvēšana

*Mazgāšana/žāvēšana*

Mazgāšanas cikls

Kokvilna Eco

Ieslēgt/izslēgt

Kokvilna

Sporta apģērbs

Sausuma pakāpe

Temp

Ātrums

Aizture

Sintētika

Ātrā mazgāšana

Sākt/Pauze

Jaukta veļa

Smalkveļa

Tikai žāvēšana

Vilna

Zīdaiņu veļa

Krāsaina veļa

Skalošana un

izgriešana

Džinsi

Turiet pogu piespiestu uz 3 sek.

Mazgāšanas cikla/Skaņas signāla ieslēgšanai

Tikai izgriešana

Modelis: WBX-98420EU



1 stundas mazgāšana/žāvēšana

*Mazgāšana/žāvēšana*

Turiet pogu piespiestu uz 3 sek.

Mazgāšanas cikla/Skaņas signāla ieslēgšanai

Mazgāšanas cikls

Ieslēgt/izslēgt

Kokvilna Eco

Kokvilna

Sporta apģērbs

Sintētika

Ātrā mazgāšana

Sākt/Pauze

Jaukta veļa

Smalkveļa

Modelis: WBX-98420EU

Tikai žāvēšana

Vilna

Zīdaiņu veļa

Krāsaina veļa

Sausuma pakāpe

Ātrums

Temp

Aizture

Skalošana un

izgriešana

Džinsi

Tikai izgriešana

Uzmanību!

* Diagramma ir paredzēta vienīgi uzziņai. Lūdzu izlasiet informāciju par konkrēto produktu.

1. Ieslēgt/Izslēgt 2. Sākt/Pauze

Iekārta tiek ieslēgta vai izslēgta. Nospiediet pogu, lai sāktu vai pārtrauktu mazgāšanas ciklu.

1. Opcija 4. Programmas

Ļauj atlasīt papildus funkciju Pieejamas atbilstoši veļas veidam.

un izgaismosies indikators, kad atlasīts.

1. Displejs

Displejs rāda Jūsu veļas mašīnas iestatījumus, atlikušo plānoto laiku, opcijas un statusa ziņojumus. Displejs ir aktivizēts visa cikla laikā.

EKSPLUATĀCIJA

Opcija

Aizture

Iestatīt Aiztures funkciju:

1. Izvēlieties programmu
2. Nospiediet Aiztures pogu, lai izvēlētos laiku (aiztures laiks ir 0-24 st.)
3. Nospiediet [Sākt/Pauze], lai sāktu aiztures funkciju

**

Ieslēgt/izslēgt Izvēlēties programmu Iestatīt laiku Sākt

Atcelt aiztures funkciju:

Nospiediet [Aizture] pogu līdz displejs uzrāda 0H. To jānospiež pirms programmas uzsākšanas. Ja programma jau ir sākta, nospiediet [Ieslēgt/Izslēgt] pogu, lai atiestatītu programmu.

**Brīdinājums!**

* Ja noticis elektroenerģijas padeves pārtraukums laikā, kad veļas mašīna darbojas, īpaša atmiņas glabātuve saglabā atlasīto programmu, un kad elektrības padeve ir atjaunota, nospiediet [Ieslēgt/Izslēgt] pogu , un programma turpinās darboties.

Modelis: MFG80-DU1410B/C20E-EU(A)/MFG80-DU1406B/C20E-EU(A)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Programma | Opcija | Programma | Opcija |
|  | Aizture |  | Aizture |
| Kokvilna Eco | O | Skalošana& Izgriešana | O |
| Sporta apģērbs | O | Tikai žāvēšana | O |
| Ātrā mazgāšana | O | Jaukta veļa | O |
| Smalkveļa | O | Zīdaiņu veļa | O |
| Vilna | O | Sintētika | O |
| Krāsaina veļa | O | Kokvilna | O |
| Džinsi | O | 1 Stunda Mazgāšana/Žāvēšana | O |
| Tikai izgriešana | O |  |  |

O Nozīmē opcionāls

EKSPLUATĀCIJA

Citas funkcijas

Mazgāšanas cikls

Atcerēties visbiežāk izmantotās programmas

Turiet piespiestu [] pogu uz 3 sek., lai saglabātu atmiņā pašreizējo programmu. Noklusējuma iestatījums ir kokvilna.

Bērnu slēdzene

Lai novērstu bērnu rotaļāšanos ar iekārtu.

**

Ieslēgt/Izslēgt Sākt/Pauze Nospiediet [Temp.] un [Ātrums]

uz 3 sek. līdz ieslēdzas skaņas signāls

**Brīdinājums!**

* Nospiežot abas pogas uz 3 sek. arī tiks atcelta funkcija.
* ''Bērna slēdzene'' nobloķēs visas pogas izņemot [Ieslēgt/Izslēgt].
* Elektroenerģijas pārtraukuma gadījumā bērnu slēdzenes funkcija tiks atcelta.
* Bērnu slēdzene paliks aktīva arī pēc strāvas pazušanas atsevišķos modeļos.

Ātrums

Nospiediet pogu, lai mainītu centrifūgas ātrumu.

Modelis: MFG80-DU1410B/C20E-EU(A)/MFG80-DU1406B/C20E-EU(A)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Programma | Ātruma noklusējuma iestatījums (apgriezieni minūtē) | Programma | Ātruma noklusējuma iestatījums (apgriezieni minūtē) |
|  | 1400 |  | 1400 |
| Kokvilna Eko | 800 | Skalošana & Izgriešana | 800 |
| Sporta Apģērbs | 800 | Tikai žāvēšana | 1400 |
| Ātrais | 800 | Jaukta veļa | 1000 |
| Smalkveļa | 600 | Zīdaiņa veļa | 1000 |
| Vilna | 400 | Sintētika | 1200 |
| Krāsas | 800 | Kokvilna | 1400 |
| Džinsi | 800 | 1 Stunda Mazgāšana/Žāvēšana | 1400 |
| Tikai izgriešana | 800 |  |  |

**Brīdinājums!**

* Ja ātrumu norādošie indikatori neizgaismojas, tas nozīmē, ka griešanās ātrums ir 0.

EKSPLUATĀCIJA

Temp.

Nospiediet pogu, lai regulētu temperatūru (Auksts, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C)

Izslēgt skaņas signālu

Ieslēgt/Izslēgt Sākt/Pauze Nospiediet [Temp.] pogu uz 3 sek., lai

izslēgtu skaņas signālu.

Lai ieslēgtu skaņas signāla funkciju, turiet pogu atkal piespiestu uz 3 sekundēm. Iestatījums būs aktivizēts līdz nākamās atiestatīšanas reizei.

Brīdinājums!

* Pēc skaņas signāla funkcijas izslēgšanas skaņas vairs netiks aktivizētas.

Sausuma pakāpe

Nospiediet Sausuma pakāpes pogu atkārtoti, lai izvēlētos pakāpi: Ļoti sauss/Normāli sauss/Mazliet sauss.



Ļoti sauss: Var vilkt apģērbu uzreiz pēc mazgāšanas

Normāli sauss: Normāls žāvēšanas process

Mazliet sauss: Tikai mazliet jāpažāvē un tad ir gatavs.

Uzmanību!

* Padomi žāvēšanai

- Apģērbi var tikt žāvēti pēc izgriešanas

- Lai nodrošinātu tekstilizstrādājumu perfektu izžāvēšanu, lūdzu sašķirojiet tos pēc to veida un žāvēšanas temperatūras.

- Sintētikai jāiestata atbilstošu žāvēšanas laiku.

- Ja Jūs vēlaties gludināt drēbes pēc žāvēšanas, tad atlieciet tās malā kādu brīdi.

* Veļa, kas nav piemērota žāvēšanai

- Īpaši smalkus audumus, tādus kā sintētikas aizkarus, vilnu un zīdu, apģērbu ar metāla detaļām, neilona zeķes, liela apjoma apģērbu, kā, piemēram, vējjakas, gultas pārklājus, vatētas segas, guļammaisus un dūnu segas nedrīkst žāvēt.

- Apģērbus, kas polsterēti ar putu gumiju vai tādiem materiāliem, kas līdzīgi putu gumijai, nedrīkst žāvēt veļas mašīnā.

- Audumus, kuri satur losjonu vai matu laku, nagu lakas noņemšanas līdzekļu paliekas vai citus līdzīgus šķīdumus nedrīkst žāvēt veļas mašīnā, lai novērstu kaitīgus iztvaikojumus.

EKSPLUATĀCIJA

Mazgāšanas programmu tabula

Modelis: WBX-98420EU/WBX-98400EU

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Programma | Mazgāšanas/Žāvēšanas ielāde (kg) | Temp. (°C) | Noklusējuma iestatījums laiks (st) |
|  | 8.0 | Noklusējuma  iestatījums | 8 |
| 1400 |
| Kokvilna Eco | 8.0 | 30 | 1:07 |
| Sporta apģērbs | 4.0 | 40 | 1:19 |
| Ātrā mazgāšana | 2.0 | Auksts | 0:15 |
| Smalkveļa | 2.5 | 30 | 1:00 |
| Vilna | 2.0 | 40 | 1:07 |
| Krāsaina veļa | 8.0 | Auksts | 1:00 |
| Džinsi | 8.0 | 40 | 1:48 |
| Tikai žāvēšana | 8.0 | - | 0:12 |
| Skalošana & Izgriešana | 8.0 | - | 0:31 |
| Zīdaiņu veļa | 4.0 | 60 | 1:45 |
| \*Tikai žāvēšana | -/6.0 | - | 4:28 |
| \*Jaukta veļa | 8.0/6.0 | 40 | 1:13 |
| \*Sintētika | 8.0/4.0 | 40 | 2:20 |
| \*Kokvilna | 8.0/6.0 | 40 | 2:40 |
| \*1 Stunda Mazgāšana/Žāvēšana | 1.0/1.0 | Auksts | 1:00 |

* Energoefektiviātes klase ir A Enerģijas testēšanas programma: Kokvilna Eco 60°C

Ātrums: vislielākais ātrums; Cits kā noklusējuma iestatījums.

Puse ielādes 8.0 kilogramiem iekārtā: 4.0 Kg.

* ''Kokvilna Eko 60°C'' ir standarta mazgāšanas programma un ''Tikai žāvēšana'' ir standarta žāvēšanas programma, kā norādīts informācijā uz etiķetes un tehniskajā specifikācijā, un tās ir piemērotas, lai mazgātu normāli netīru kokvilnas veļu, tās ir visefektīvākās programmas gan elektriskās enerģijas, gan ūdens patēriņa ziņā šī veida kokvilnas veļas mazgāšanai, faktiskā ūdens temperatūra var atšķirties no dotās cikla temperatūras.

Uzmanību!

* Šīs tabulas rādītāji ir doti tikai lietotāja uzziņai. Faktiskie rādītāji var atšķirties no tabulā augstākminētajiem rādītājiem.
* Programmā ar */simbols*/ var izmantot žāvēšanas funkciju.

IEBŪVĒJAMĀS VEĻAS MAŠĪNAS UZSTĀDĪŠANA

Iebūvējamās veļas mašīnas uzstādīšana

Pielikums



Fiksētas pozīcijas papīrs

Starplikas

Magnēts

Eņģes

Pašvītņojošās skrūves (M5\*12)

Pašvītņojošās skrūves (ST4\*12)

Rīki



Zīmulis

Lineāls

Automātisks urbis

Skrūvgriezis

Uzstādīšanas posmi

**

Pārskats


**

Durvis atveras no kreisās uz labo pusi

Durvis atveras no labās uz kreiso pusi

Durvju sagatavošana un uzstādīšana

IEBŪVĒJAMĀS VEĻAS MAŠĪNAS UZSTĀDĪŠANA



pozīcijas papīrs

Veiciet atzīmi uz durvīm



pozīcijas papīrs

pozīcijas papīrs

Fiksētas pozīcijas papīrs uz durvīm

**

Izurbiet caurumu durvīs



Starplikas un eņģu montāža

**

Magnēta instalēšana

**

Durvju montāža

Brīdinājums!

* Uzstādot iekārtu virtuvē, pārliecinieties, lai šļūtenes, cik vien iespējams, būtu ievietotas katrā no divām paredzētajām vietām iekārtas aizmugurē, lai novērstu šļūteņu samezglošanos vai saspiešanos.